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Постановлением Правительства РФ от 03.02.2025г. № 90 внесены изменения в действующие Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 (далее – ППР РФ №1479). Изменения вступают в силу с 1 сентября 2025 года.
Из множества нововведений обращаем внимание на следующие:
*разрешено прокладывать электрическую проводку по горючему основанию при наличии средств дополнительной защиты. Теперь допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненной из негорючих материалов (п. 35 ППР РФ №1479); 
*запрещено закрывать и ухудшать видимость планов эвакуации (п. 37 ППР РФ №1479); 
*в ППР конкретизировано в отношении каких именно систем противопожарной защиты, эксплуатируемых сверх установленного срока службы, правообладатель объекта защиты должен обеспечивать проведение ежегодных испытаний (п. 54 ППР РФ №1479); 
*разрешен перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты при проведении строительных (отделочных) работ в отдельных помещениях (п. 55 ППР РФ №1479); 
*на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, разрешено сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия в специально отведенных и оборудованных для этого местах (п. 66 ППР РФ №1479); 
*теперь населенный пункт также считается подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров при его примыкании к земельному участку, заросшему сорными зарослями (п. 415 ППР РФ №1479); 
*исключено требование о необходимости внесения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информации о выполнении работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (п. 124 ППР РФ №1479); 
*запрещено курить в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами (п. 255 ППР РФ №1479); 
*исключены ограничения по хранению на открытой площадке негорючих материалов в горючей упаковке (п. 294 ППР РФ №1479); 
*теперь не здания и сооружения, а именно помещения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров должны дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями (п. 406 ППР РФ №1479); 
*разрешено использовать специальные подставки для огнетушителей, исключающие их падение или опрокидывание, изготовленные из горючих материалов (п. 409 ППР РФ №1479); 
*установлен ранг тушения модельного очага (не ниже 2А) для огнетушителей, которые следует предусматривать в части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения (п. 419 ППР РФ №1479); 
*из комплектации пожарного щита типа ЩПП исключены ведро, емкость для хранения воды объемом 0,02 куб. метра, а также ручной насос и рукав (приложение №7 к ППР РФ №1479); 
*в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест разрешено устраивать антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов группы горючести Г1 (п. 16 ППР РФ №1479).
